Motorji z notranjim zgorevanjem (4)

Izbirne naloge
1. naloga

Delovanje štiritaktnega motorja poteka v krožnem procesu posameznih taktov.

Kako imenujemo drugi takt v krožnem procesu?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Delovanje štiritaktnega motorja:
1. takt - sesanje
2. takt - komprimiranje (stiskanje)
3. takt - delovni takt (ekspanzijski takt)
4. takt - izpuh izgorelih plinov

| Izpušni takt.
| Vžig zmesi (delovni takt)
| Sesalni takt
| Takt stiskanja (kompresija)

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
2. naloga

Motorji z notranjim zgorevanjem poganjajo različna prevozna sredstva. Na slikah spodaj si oglej motorje z notranjim zgorevanjem.

Slika 1 | Slika 2 | Slika 3

Katera slika prikazuje dvotaktni motor?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Delovanje dvotaktnega motorja
Dvotaktni motor nima ventilov, zato pa ima odprtine v valjnih stenah (utore ali kanale), ki so glede na položaj bata odprti ali zaprti.

| Slika 1
| Slika 2
| Slika 3

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
3. naloga

Na slikah spodaj je prikazano delovanje štiritaktnega bencinskega motorja. Kateri takt prikazuje vžig zmesi (delovni takt)?

1. takt | 2. takt | 3. takt | 4. takt

Označi pravilen odgovor.
Namig
Animacija - delovanje štiritaktnega bencinskega motorja

http://www.tzs.si/e-gradiva/animacije/motor_26_10.html

| 1. takt
| 2. takt
| 3. takt
| 4. takt

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
4. naloga

Katera od spodaj navedenih trditev je značilna samo za 2-taktne motorje?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Dvotaktni motor ima odprtine (kanale), ki so glede na položaj bata odprti ali zaprti.

| Vžig goriva povzroči električna iskra.
| Ojnica spremeni premo gibanje bata v vrtenje motorne gredi.
| Nima ventilov.
| Delo opravi, ko se gorivo vžge in potisne bat proti spodnji mrtvi legi.

Nepravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Pravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.