Kovine (15 nalog)

Izbirne naloge
1. naloga

Z lotanjem spojimo dve ali več kovin (lotancev) v nerazstavljivo zvezo.

Kaj je lotanje?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Varjenje je spajanje kovinskih delov s pomočjo toplote, pri katerem se do tališča segrevata tako osnovni (elementi, ki jih varimo) kot tudi dodajni material.
Lotanje je spajanje kovin z dovajanjem toplote, dodajni material se segreva do tališča, lotanec pa niže od tališča.

| Lotanje je spajanje kovin brez dovajanja toplote, dodajni material in lotanec se ne segrevata do tališča.
| Lotanje je spajanje kovin brez dovajanja toplote, dodajni material in lotanec se segrevata do tališča.
| Lotanje je spajanje kovin z dovajanjem toplote, dodajni material in lotanec se segrevata do tališča.
| Lotanje je spajanje kovin z dovajanjem toplote, dodajni material se segreva do tališča, lotanec pa niže od tališča.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
2. naloga

Za obdelavo kovin uporabljamo različno orodje in različne obdelovalne postopke. Katerega od navedenih postopkov ne uvrščamo med postopke z odrezovanjem?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Preoblikovanje - kovanje, valjanje, vlečenje, rezanje, stiskanje, upogibanje, krivljenje
Odrezovanje:
ročno – piljenje, žaganje;
strojno – struženje, rezkanje, vrtanje, brušenje, žaganje, pehanje, skobljanje

| Piljenje
| Vrtanje
| Krivljenje
| Žaganje

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
3. naloga

Izdelati želimo risalno iglo, s katero bomo zarisovali na jekleno pločevino. Na voljo imamo štiri okrogle palice premera 4 mm. Palice so iz aluminija, iz medenine, iz bakra in iz jekla. Katero palico bomo uporabili za izdelavo risalne igle?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Za zarisovanje oblik in dimenzij na kovine uporabljamo zarisovalne igle. Izdelane so iz trdega jekla in ostro brušene v konico.

| Aluminijasto palico
| Jekleno palico.
| Medeninasto palico.
| Bakreno palico.

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
4. naloga

Imamo dve kovinski ploščici. S kladivom z enako silo udarimo po točkalu na prvo in nato še na drugo ploščico. Nastali vdolbini sta različno veliki.

Katero lastnost kovin preizkušamo z omenjenim postopkom.

Označi pravilen odgovor.

Namig
Omenjeno lastnost kovin preizkušamo tudi tako, da na masivnejši kvader iz kovine spuščamo zelo trdo jekleno kroglico. Merimo, kako visoko kroglica po trku odskoči. Od bolj trdih površin odskoči višje.

| Gnetljivost.
| Trdoto.
| Žilavost.
| Toplotno prevodnost.

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor.
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor.
Izbirne naloge
5. naloga

Pri pouku tehnike in tehnologije so učenci izdelovali svečnike iz tanke pločevine. Kovinske trakove in čašo za svečo so spojili z vijakom in z matico.

Kako se imenuje spoj, pri katerem lahko dele razstavimo in ponovno sestavimo?
Označi pravilen odgovor.

Namig
Spajanje
Razstavljive zveze – vijačenje, kovičenje
Nerazstavljive zveze - varjenje, lotanje, lepljenje

| Trdna zveza.
| Razstavljiva zveza.
| Prožna zveza.
| Nerazstavljiva zveza.

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravile odgovor.
Nepravilen odgovor
6. naloga

Za izdelavo izdelkov iz različnih gradiv uporabljamo različne obdelovalne postopke.

Po katerem od naštetih postopkov oblikujemo kovino?

Označi pravilen odgovor.

Namig

| Obdelovanec segrejemo na napravi za lokalno segrevanje in ga upognemo po modelu.
| Z nožem naredimo zarezo, globoko približno tretjino debeline, in naredimo zarezni pregib.
| Obdelovanec vpnemo v primež, s kladivom rahlo tolčemo, dokler ga ne upognemo pod pravim kotom.
| V obdelovanca zvrtamo luknji s premerom 8 mm, kanemo nekaj belega lepila, vstavimo moznika in obdelovanca spojimo.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
7. naloga

Pri sestavljanju ali montaži različnih izdelkov moramo sestavne dele spojiti v celoto. Nekatere sestavne dele lahko po spajanju ponovno razstavimo, nekaterih pa ne. Katera od naštetih zvez je razstavljiva?

Označi pravilen odgovor.

Namig

| Lepljenje
| Vijačenje
| Varjenje
| Lotanje

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Dopolnjevanje
8. naloga

Pri pouku tehnike in tehnologije so učenci preskušali značilnosti različnih kovin. Žilavost kovin so preskušali z večkratnim upogibanjem kovinskih trakov.

Poimenuj napravo za vpenjanje na sliki zgoraj.

Odgovor: JXUwMDI4JXUwMDAyJXUwMDFiJXUwMDA0JXUwMDA4JXUwMTFi

Pri delu s pločevino obstaja nevarnost vreznin. S katerim varnostnim pripomočkom si pri prijemanju pločevine zaščitimo roke?

Odgovor: Zaščitimo si jih z zaščitnimi JXUwMDJhJXUwMDFkJXUwMDA0JXUwMDBhJXUwMDE3JXUwMDFmJXUwMDBhJXUwMDAyJXUwMDBjJXUw MDA0 .

Dopolnjevanje
9. naloga

Z vijačno zvezo želiš spojiti dve pločevini debeline 4 mm.

Vijačna zveza je sestavljena iz treh delov. Kako imenujemo posamezne dele vijačnih zvez na spodnjih slikah?

Odgovore napiši pod slike.

JXUwMDJlJXUwMDFmJXUwMDAzJXUwMDBiJXUwMDBh | JXUwMDM1JXUwMDBjJXUwMDE1JXUwMDFkJXUwMDBhJXUwMDAy | JXUwMDI4JXUwMDFmJXUwMDBiJXUwMDA4JXUwMDAzJXUwMTExJXUwMTE1JXUwMDBh

Dopolnjevanje
10. naloga

Neznano kovino pridobivamo iz boksida in jo uvrščamo med mehke, lahke, barvaste kovine. Neznana kovina je srebrnosive barve in na zraku se prevleče z oksidno plastjo. Veliko jo uporabljamo v elektrotehniki, iz nje pa izdelujemo tudi tanko folijo.

Imenuj neznano kovino.

Odgovor: JXUwMDM5JXUwMDBkJXUwMDE5JXUwMDE4JXUwMDA0JXUwMDA3JXUwMDA3JXUwMDAz

Dopolnjevanje
11. naloga

Na sliki je namizna ura, izdelana iz kovine.

S pomočjo slike ugotovi, iz katerega polizdelka je izdelano ohišje ure.

Odgovor: JXUwMDI4JXUwMDFjJXUwMDAzJXUwMTYyJXUwMTY4JXUwMDEzJXUwMDFmJXUwMDA3JXUwMDBi

V tehnološkem listu so učenci za izdelavo ohišja ure predvideli naslednje obdelovalne postopke: zarisovanje, rezanje ali žaganje, piljenje ali brušenje, točkanje, upogibanje ali krivljenje.

Kateri obdelovalni postopek so pozabili zapisati?

Odgovor: JXUwMDJlJXUwMDA0JXUwMDA2JXUwMDE1JXUwMDBmJXUwMDA0JXUwMDBm .

Pri vrtanju lukenj v kovine je potrebno poudariti mesto vrtanja.

Zapiši katero vrsto orodja poleg kladiva potrebuješ za označitev mesta vrtanja.

Odgovor: JXUwMDJjJXUwMDFiJXUwMTYyJXUwMTY2JXUwMDBhJXUwMDBkJXUwMDAz .

Dopolnjevanje
12. naloga

Žiga je pri pouku izdelal sidro iz kovine.

Kako imenujemo polizdelek, iz katerega je izdelal sidro?

Odgovor: JXUwMTI2JXUwMTE3JXUwMDBhJXUwMDAy

Izbirne naloge
13. naloga

Kateri postopek spajanja kovin je uporabil pri izdelavi sidra?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Lotanje ali spajkanje je postopek, pri katerem segrejemo stični ploskvi, ki ju želimo nerazstavljivo povezati, do temperature, pri kateri se tali kovina, ki jo dodajamo kot vezivo.

| Vijačenje.
| Lotanja.
| Kovičenje.

Nepravilen odgovor.
Pravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Dopolnjevanje
14. naloga

Pri obdelavi kovin potrebujemo za različne obdelovalne postopke različno orodje.
Kako imenujemo orodje na slikah spodaj?

Orodje je oštevilčeno od 1 do 7.

1 kombinirane klešče ali kombinirke, 2 točkalo, 3 kladivo, 4 pila, 5 izvijač ali vijač, 6 sekač, 7 cevne klešče ali papagajke.
Na prazna polja pred sliko orodja vpiši ustrezno številko.

JXUwMDZj |
JXUwMDZh |
JXUwMDZl |
JXUwMDY5 |
JXUwMDZm |
JXUwMDZi |
JXUwMDZk |

Dopolnjevanje
15. naloga

Na levi strani je naštetih sedem polizdelkov iz kovin, na desni pa so tri vrste orodja za odrezovanje kovin. Orodje je oštevilčeno od 1 do 3.

Na prazna polja pred imenom polizdelkov vpiši ustrezno številko orodja, s katerim ta polizdelek odrezujemo.

JXUwMDY5 | Cev premera 30 mm. |
JXUwMDZh | Bakrena pločevina 0,5 mm. | 1 Žaga za železo.
JXUwMDY5 | Palica preseka 10 x 10 mm.
JXUwMDZi | Varilna žica debeline 1 mm. | 2 Škarje za kovine.
JXUwMDZh | Aluminijasta pločevina debeline 1 mm.
JXUwMDY5 | 20 mm širok trak pločevine debeline 3,5 mm. | 3 Klešče ščipalke.
JXUwMDZi | Izolirana telefonska žica.