Protokol za prepoznavanje naslovov-ARP

Aktivnost

V globalnem omrežju ima vsaka delovna postaja svoj logičen naslov - naslov IP. Vsaka mrežna kartica določene delovne postaje ima enoličen fizični naslov MAC. Z uporabo sporočila s poplavljanjem (ang. broadcast) – oddajni promet, v krajevnem omrežju se uporablja za pretvarjanje logično dodeljenih IP-naslovov v njihove fizične naslove.

Slika: ARP-paket

Delovna postaja, ki želi poslati podatke postaji z določenim naslovom IP, sestavi paket z IP-naslovom naslovljene delovne postaje. Da bi izvedela MAC naslov te postaje, pošlje zahtevo ARP oziroma sporočilo s poplavljanjem (ang. broadcast) vsem postajam v omrežju LAN. Postaja, ki razpozna svoj IP-naslov, se odzove z ARP-odgovorom in paket opremi s svojim MAC-naslovom. Zaradi zmanjšanja zahtev ARP si postaje ustvarijo interno tabelo pretvorb med naslovi IP in naslovi MAC. Ker je ARP predpomnilnik omejen, se neaktivne delovne postaje iz interne tabele po določenem času izbrišejo.

Aktivnost

Privzetega prehod (ang. default gateway) se uporablja za določitev para naslova MAC in IP za delovno postajo, ki se nahaja izven določenega omrežja - ARPtabelaStarTopDefGateway_sp1.swf.