Maska omrežja

Aktivnost

Vsaka delovna postaja ima poleg naslova IP še pripadajočo masko omrežja. Maska omrežja je prav tako 32 bitni naslov, razdeljen na 4 štiri zloge. Iz naslova IP delovne postaje maskira pripadajoč naslov omrežja. V maski so biti, ki predstavljajo naslov omrežja predstavljeni z binarno 1 in biti, ki predstavljajo naslov delovne postaje z binarno 0. Masko omrežja tako določa, koliko bitov znotraj naslov IP pripada naslovu omrežja in koliko bitov posamezni delovni postaji.

Vsak razred ima svojo masko omrežja, imenujemo jo privzeta maska omrežja.

Razred naslova IP | Privzeta maska omrežja
Decimalna oblika maske | Binarna oblika maske
A | 255.0.0.0 | 11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000
B | 255.255.0.0 | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000
C | 255.255.255.0 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000

Slika 7: Privzeta maska omrežja

Na osnovi naslova IP in maske omrežja, se z operacijo IN (AND) iz Boolove algebre, izračuna naslov podomrežja.

Primer maske omrežja iz naslova IP razreda B:

IP naslov | 189. 200 | 191. 239
Maska omrežja | 255. 255. | 0. 0
Naslov omrežja | 189. 200. | 0. 0
Naslov naprave-računalnika v omrežju | 189. 200. | 191. 239

Slika 8: Primer izračuna omrežja in maske

Razumljivejši je primer izračuna naslova omrežja v binarni ali dvojiški obliki zapisa IP naslova in maske omrežja nad katerima izvršimo operacijo IN .

Operacija IN nad dvojiškimi števili :

1 | IN | 1 | = | 1
0 | IN | 1 | = | 0
1 | IN | 0 | = | 0
0 | IN | 0 | = | 0

| Prvi zlog | Drugi zlog | Tretji zlog | Četrti zlog
IP Naslov | 10111101 | 189 | 11001000 | 200 | 10111111 | 191 | 11101111 | 239
| Operacija IN |
Maska omrežja | 11111111 | 255 | 11111111 | 255 | 00000000 | 0 | 00000000 | 0
Naslov omrežja | 10111101 | 189 | 11001000 | 200 | 00000000 | 0 | 00000000 | 0

Slika 9: Binarni izračun omrežja iz maske

Masko omrežja se lahko podaja tudi za naslovom IP.

193.2.190.3/24

V tem primeru pomeni številka 24 število bitov namenjeno za določitev omrežnega naslova.

Razred | Naslovi IP z maskami
A | 10.2.5.3/8
B | 172.1.16.2/16
C | 192.168.3.4/24

Slika 10: Naslovi IP z maskami