Statično in dinamično dodeljevanje naslovov

Aktivnost

Naslov IP in masko se lahko določi statično ali dinamično. V primeru statičnega določevanja naslov največkrat administrator omrežja, ročno vpiše naslov IP in masko za posamezno delovno napravo. Kako se vpiše naslov IP je prikazano v datoteki Nastavitev IP naslova v WinXP.swf.

Statični naslov IP imajo načeloma naprave kot so strežniki in usmerjevalniki.

Dodeljevanje naslovov IP
Aktivnost

Protokol za dinamično konfiguraciijo gostiteljev ali delovnih postaj (ang. Dynamic Host Configuration Protokol - DHCP) omogoča dinamično dodeljevanje naslovov IP in drugih potrebnih konfiguracijskih nastavitev.