Umetna gradiva (10)

Izbirne naloge
1. naloga

Polistirol je umetna snov, ki se pogosto uporablja za toplotne izolacije. Poznamo trdni in penasti polistirol. Katero je trgovsko ime za polistirol?
Označi pravilen odgovor.

Namig

| Stiropor
| Akrilno steklo
| Silikon
| Poliester

Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Dopolnjevanje
2. naloga

Najpomembnejše surovine za izdelavo umetnih snovi so nafta, premog in zemeljski plin.
Za izdelavo izdelkov iz umetnih snovi uporabljamo polizdelke.
Nekaj naštetih polizdelkov je prikazanih na slikah.

Polizdelki: vlakna, folija, granulat, smola
Pod slike pravilno razvrsti in zapiši zgoraj naštete polizdelke.

JXUwMDNmJXUwMDE1JXUwMDEzJXUwMDBmJXUwMDFiJXUwMDE5JXUwMDBkJXUwMDE1 | JXUwMDNlJXUwMDA5JXUwMDAzJXUwMDA1JXUwMDAzJXUwMDBi | JXUwMDJlJXUwMDFhJXUwMDBkJXUwMDBhJXUwMDA1JXUwMDBm | JXUwMDJiJXUwMDFlJXUwMDAyJXUwMDAzJXUwMDBk

Izbirne naloge

3. naloga

Jogurtove lončke izdelujemo s toplotno obdelavo. Granulat segrejejo do tališča, nato staljeno snov pod pritiskom potisnejo v orodje, da zavzame obliko lončka. Kako imenujemo opisan postopek izdelave jogurtovega lončka?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Tlačno litje
Granulat z batom potisnemo v ogret delovni valj, tako da se umetna snov v njem segreje do temperature tališča in se stali. Tako staljeno snov potisnemo z batom v orodje, kjer se ohladi in dobi želeno obliko, na primer obliko kozarca.

Globoki vlek
Če plošče z vročim zrakom segrejemo do temperature, pri kateri postanejo mehke, jih lahko preoblikujemo z globokim vlekom.

| Tlačno litje
| Krivljenje
| Upogibanje
| Globoki vlek

Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
4. naloga

Glede na lastnosti razdelimo umetne snovi na termoplaste, duroplaste, elaste in silikone. Kaj je značilno za termoplaste?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Umetne mase, ki so termoplastične, prepoznamo tako, da jih segrevamo. Pri nižjih temperaturah so trde, s segrevanjem se zmehčajo, postanejo elastične in lahko tudi tekoče.

| Pri visoki temperaturi se ne zmehčajo in ne stalijo.
| So dobri električni prevodniki.
| Pri visoki temperaturi se zmehčajo in lahko tudi stalijo.
| So dobri prevodniki toplote.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
5. naloga

Pri pouku tehnike in tehnologije so učenci izdelali namizno svetilko, ki je prikazana na sliki. Podstavek so izdelali tako, da so toplotno obdelali 3 mm debelo ploščo iz PVC.

V katero skupino umetnih snovi sodi snov iz katere so učenci izdelali podstavek za svetilko?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Umetne snovi delimo v tri skupine:
duroplaste - te umetne snovi so ob izdelavi le za kratek čas plastične. Ko se strdijo, se s toploto ne dajo več preoblikovati. Duroplasti se s segrevanjem ne zmehčajo, temveč razpadejo. Tak je npr. bakelit, ki ga uporabljajo za izdelavo ohišij stikal, ročajev za lonce ...
termoplaste - ko jih segrevamo se pri temperaturi 100 - 180oC zmehčajo, tako da jih lahko poljubno preoblikujemo. To so npr. PVC, polietilen, poliamid, poliakril, polistiren ...
elastoplaste in silikone - so elastični in prožni, najdemo jih v obliki silikonskih kitov, gumic, tesnil, elastik, lakov in smol.

| Med duroplaste.
| Med elastoplaste.
| Med silikone.
| Med termoplaste.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Dopolnjevanje
6. naloga

Iz umetne snovi nameravaš izdelati stojalo za svinčnike. Postopki za izdelavo stojala so že zapisani, vendar so med seboj pomešani.

V prazne prostore pred postopki zapiši številke od 1 do 5 tako, kakor poteka izdelava stojala.

S številko 1 označi postopek, ki ga moraš izvesti najprej.

JXUwMDZi Izdelava sestavnih delov stojala.

JXUwMDZk Vrednotenje.

JXUwMDY5 Izdelava dokumentacije.

JXUwMDZj Sestavljanje.

JXUwMDZh Zarisovanje.

Izbirne naloge
7. naloga

Del stojala za svinčnike želiš upogniti pod kotom 90°. Kateri postopek boš uporabil?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Upogibamo predvsem trša termoplastična gradiva. Mesto upogiba toliko segrejemo, da snov postane plastična. Za ta postopek uporabljamo napravo z žarečo žico, ki ogreje samo določen pas gradiva.

| Upogibanje v hladnem stanju.
| Zvijanje v primežu.
| Upogibanje z lokalnim segrevanjem.
| Upogibanje z globokim vlekom.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Dopolnjevanje
8. naloga

Spodaj naštete izdelke iz umetnih snovi pravilno razvrsti med termoplaste ali duroplaste tako, da v stolpec poleg izdelka vpišeš T za termoplast ali D za duroplast.

Jogurtov lonček | JXUwMDBj
Grlo žarnice | JXUwMDFj
Vrečka za smeti | JXUwMDBj
CD plošča | JXUwMDBj
Slamica za sok | JXUwMDBj
Električna vtičnica | JXUwMDFj
Ovitek za zvezek | JXUwMDBj

Duroplasti so zelo trde, netoplive snovi. S segrevanjem se ne zmehčajo, temveč razpadejo.
Dopolnjevanje
9. naloga

Preprosto in uporabno stojalo za telefon si je Mitja izdelal iz enega kosa gradiva iz umetne snovi tako, da ga je segretega upogibal.

V katero skupino plastov sodi gradivo, iz katerega je izdelal stojalo?

Odgovor: V skupino JXUwMDJjJXUwMDExJXUwMDE3JXUwMDFmJXUwMDAyJXUwMDFmJXUwMDFjJXUwMDBkJXUwMDEyJXUw MDA3JXUwMDFiJXUwMDE5 .

Dopolnjevanje
10. naloga

Pred faze procesa zapiši številke od 1 do 5 tako, da bo postopek izdelave stojala za telefon pravilen. Z 1 označi fazo, ki jo je Mitja izvedel najprej, s 5 pa fazo, ki jo je izvedel nazadnje.

JXUwMDZh Izdelava tehnično-tehnološke dokumentacije.

JXUwMDY5 Iskanje in skiciranje idej.

JXUwMDZi Priprava proizvodnje.

JXUwMDZk Vrednotenje dela.

JXUwMDZj Izdelava stojala.