Prenos gibanja (10 nalog)

Dopolnjevanje
1. naloga

Na sliki ročnega vrtalnega strojčka so s črkami Z1, Z2, Z3 in Z4 označeni zobniki, s črko G pa gred.

Poimenuj vrste zobnikov glede na obliko.

Z1 JXUwMDJlJXUwMDE3JXUwMDBkJXUwMDA2JXUwMDBiJXUwMDEyJXUwMDA3JXUwMDFk zobnik.

Z2 JXUwMDJlJXUwMDE3JXUwMDBkJXUwMDA2JXUwMDBiJXUwMDEyJXUwMDA3JXUwMDFk zobnik.

Z3 JXUwMDJiJXUwMDA3JXUwMDFiJXUwMTExJXUwMDczJXUwMTZjJXUwMDEyJXUwMDA3JXUwMDFk zobnik.

Z4 JXUwMDJiJXUwMDA3JXUwMDFiJXUwMTExJXUwMDczJXUwMTZjJXUwMDEyJXUwMDA3JXUwMDFk zobnik.

Izbirne naloge
2. naloga

Gibanje z gredi na gred se prenaša z gonili. Sestavni del enega od gonil je prikazan na sliki spodaj.

Označi pravilen odgovor.

Namig

| Jermenskega gonila.
| Tornega gonila.
| Verižnega gonila.
| Zobniškega gonila.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
3. naloga

Verižno gonilo pri kolesu prenaša gibanje z gonilne gredi na gnano gred. Katera shema prikazuje verižno gonilo?

A | B
C | D

Označi pravilen odgovor.

Namig
Verižno gonilo
Pri strojih in napravah, kjer je potrebno prenašati gibanje na večjih razdaljah povežemo zobnika z verigo.

| Shema A
| Shema B
| Shema C
| Shema D

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
4. naloga

Pri izdelavi izdelkov velikokrat uporabljamo povratno oziroma vbodno žago, ki je prikazana na sliki. Žagico v povratni žagi poganja motor, ki se vrti, žagica pa se premika gor in dol.

Katera vrsta prenosa pri povratni žagi spremeni vrtenje motorja v ravno gibanje žagice?

Označi pravilen odgovor.

Namig

| Zobniško gonilo.
| Jermensko gonilo.
| Verižno gonilo.
| Ročični mehanizem.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
5. naloga

Jože se pelje z dvokolesom na prestave. Kjer so pedala, ima dvokolo 3 zobnike, tam kjer je gred zadnjega kolesa, pa ima 5 zobnikov. Prestave je nastavil tako, kakor jih prikazuje skica spodaj.

Zadnje kolo | Pedali

Katero kombinacijo zobnikov mora izbrati, da se bo najlaže povzpel na vrh zelo strmega klanca?

A | B | C

Označi pravilen odgovor:

Namig
Prestave sestavlja več verižnih zobnikov z različnim številom zob. Ko se peljemo s kolesom po klancu navzgor, lažje poganjamo, če prestavimo v "nižjo" prestavo. Pri taki vožnji se peljemo počasneje.

| Skica A.
| Skica B.
| Skica C.

Nepravilen odgovor.
Pravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Dopolnjevanje
6. naloga

Mnogi se še spomnimo vlakov s parnimi lokomotivami. Para je potiskala bat naprej in nazaj. Bat je bil z ojnico povezan z ročico na kolesu. Vzdolžno gibanje z bata se je spreminjalo v vrtenje koles.

Kako pravimo takšnemu mehanizmu?

Odgovor: JXUwMDJhJXUwMDFkJXUwMTYyJXUwMTY0JXUwMTY0JXUwMTYzJXUwMDA3 mehanizem.

Ročični mehanizem je del vsakega avtomobilskega motorja.

Dopolnjevanje
7. naloga

V reduktorju je pogonski zobnik (Z1) manjši od gnanega zobnika (Z2).

Z1 - pogonski zobnik | Z2 - gnani zobnik

Kolikokrat se zavrti gnani zobnik, če se pogonski zobnik zavrti trikrat?

Odgovor: JXUwMDNjJXUwMDEyJXUwMDE3JXUwMDBhJXUwMDE5JXUwMDEzJXUwMDE1

Kakšno je prestavno razmerje i zobniškega para na sliki? Prestavno razmerje zapiši v okrajšani obliki.

i = JXUwMDZi : JXUwMDZh

Prestavno razmerje

Razmerje med številom vrtljajev pogonske gredi in številom vrtljajev gnane gredi imenujemo prestavno razmerje.

Prestavno razmerje označimo z i. Izračunamo ga lahko na več načinov:

i = n1/n2 ali i = d2/d1 ali i = z2/z1

Kjer je:
n1 – število vrtljajev večjega zobnika
n2 – število vrtljajev manjšega zobnika
d1 – premer manjšega zobnika
d2 – premer večjega zobnika
z1 – število zob na manjšem zobniku
z2 – število zob na večjem zobniku

Primer računanja prestavnega razmerja:
Pogonsko zobnik Z1naj ima 40 zob, gnani zobnik Z2 pa 10 zob. Zavrtimo pogonski zobnik za en vrtljaj. Gnani zobnik se je zavrtel 4 krat, saj vsak zob pogonskega zobnika zavrti en zob gnanega zobnika.

Dopolnjevanje
8. naloga

Na sliki spodaj je prikazan model polžastega gonila.

Ko se polž zavrti za en vrtlaj, se valjasti zobnik zavrti za en zob. Določi prestavno razmerje za primer, ko ima valjasti zobnik 20 zob.

Odgovor: i = JXUwMDZhJXUwMDAy : JXUwMDY5

Izbirne naloge
9. naloga

Čemu uporabljamo polžasta gonila v napravah in strojih?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Polžasto gonilo je najpogosteje v paru z zobnikom. Par ima podobno funkcijo kot zobniški par - zmanjša število vrtlajev. Polž je velikokrat nameščen neposredno na gred elektromotorja in je torej del reduktorja.

| Za zmanjšanje hitrosti vrtenja gnane gredi.
| Za povečanje hitrosti vrtenja gnane gredi.
| Za ohranjanje števila vrtljajev.
| Polžasta gonila se ne uporabljajo več.

Pravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Izbirne naloge
10. naloga

Z enosmernim električnim motorjem želimo narediti model dvigala. Da bo motor lahko opravil nalogo, moramo na gred namestiti:

Označi pravilen odgovor.

Namig
Mehanizmu za zmanjšanje števila vrtljajev (v določenem času) rečemo reduktor.

| Sistem zobnikov tako, da bomo povečali število vrtlajev - multiplikator.
| Sistem zobnikov tako, da bomo zmanjšali število vrtlajev - reduktor.
| Ročični mehanizem.
| Vzvod.

Nepravilen odgovor.
Pravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.