Elektrika (12)

Dopolnjevanje
1. naloga

Izdelek na sliki spodaj prikazuje sklenjen električni krog, kjer žarnica sveti.

Osnovni električni krog je sestavljen iz: baterije, žarnice, stikala in žic.

Za risanje električnega kroga uporabljamo posebne znake ali simbole, za vsak element električnega kroga uporabljamo dogovorjen simbol.

Kateri simbol prikazuje slika?

Odgovor: JXUwMDJiJXUwMDA3JXUwMDFkJXUwMDAyJXUwMDBhJXUwMDBkJXUwMDAz

Izbirne naloge
2. naloga

Ob menjavi baterijskih vložkov v baterijski svetilki, je treba paziti na to, kako jih bomo vstavili v ohišje. Na slikah so vstavljeni na tri načine.

A | B | C

Kako moramo vstavit baterijska vložka, da bo svetilka delovala?
Označi pravilen odgovor.

Namig
Baterije, sončne celice, akumulator, dinamo ... imajo po dva prikjučka. Za električni krog, ki ga vzpostavimo z baterijo, je značilno, da teče tok stalno v eni smeri, od pozitivnega (+), k negativnemu prikjučku (-).

| Samo tako, kot na sliki A.
| Samo tako, kot na sliki B
| Samo tako , kot na sliki C.
| Nobeden od teh načinov ne bi deloval.

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
3. naloga

Kateri vir električne napetosti na kolesu omogoča, da sveti sprednja bela luč?

Označi pravilen odgovor.

Namig

| Akumulator
| Sončna celica
| Baterija
| Dinamo

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
4. naloga

V električni krog so vezani menjalni stikali S1 in in S2, baterija, elektromotor. Na shemah so prikazani štirje različni položaji stikal.

Shema 1 | Shema 2 | Shema 3 | Shema 4

Katera shema zgoraj prikazuje takšen položaj stikal, da se elektromotor vrti?

Označi pravilen odgovor.

Namig
Motor miruje, kadar sta obe stikali v enakem stanju, saj sta pri kombinaciji 0-0 oba priključka motorja na negativnem polu, pri stanju 1-1 pa oba na pozitivnem – v obeh primerih torej električni krog ni sklenjen.

Elektromotor se vrti takrat, ko imata stikali različni stanji (1 in 0 ali 0 in 1).

| Shema 1
| Shema 2
| Shema 3
| Shema 4

Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
5. naloga

Kolo z motorjem ima menjalno stikalo, s katerim vključujemo dolgo ali kratko luč. Tri različne načine vezave menjalnega stikala prikazujejo sheme spodaj.

Shema 1 | Shema 2 | Shema 3

Katero menjalno stikalo omogoča, da na kolesu z motorjem sveti samo dolga ali samo kratka luč?
Označi pravilen odgovor.

Namig
Z menjalnim stikalom lahko vklopimo eno ali drugo luč, kar prikazuje spodnja slika (svetlobni prometni znak).

Menjalno stikalo omogoča tudi prižiganje in ugašanje ene ali več svetilk z dveh različnih mest (npr. na hodnikih ali večjih prostorih z več vhodi). Za izvedbo potrebujemo vedno dve menjalni stikali.

| Menjalno stikalo na shemi 1.
| Menjalno stikalo na shemi 2.
| Menjalno stikalo na shemi 3.

Nepravilen odgovor
Nepravilen odgovor
Pravilen odgovor
Dopolnjevanje
6. naloga

V preglednici so dane dogovorjene vrednosti za posamezna stanja motorja in stikala, shema pa prikazuje električni krog, v katerega so vezani motor M ter stikali S1 in S2.

Preglednica: Stanje motorja in stikala | Shema: Električni krog

Stanje | Dogovorjena vrednost |
Enosmerni električni motor se vrti. | 1
Enosmerni električni motor se ne vrti. | 0
Stikalo je sklenjeno. | 1
Stikalo ni sklenjeno. | 0

Kakšno vrendost ima motor M v električnem krogu glede na zapisane vrednosti stikal v preglednici spodaj?

Odgovor vpiši v preglednico.

S1 | S2 | M
1 | 1 | JXUwMDY5
0 | 1 | JXUwMDY4

Dve stikali vežemo zaporedno
Sklenjeno stikalo označimo z 1, nesklenjeno pa z 0.
Delujoči elektromotor označimo z 1, mirujočega pa z 0.
Ugotovimo: elektromotor se vrti samo takrat, ko sta sklenjeni obe stikali.

Dopolnjevanje
7. naloga

V preglednici so dane dogovorjene vrednosti za posamezna stanja motorja in stikala.

Preglednica: Stanje motorja in stikala | Shema: Električni krog,

Stanje | Dogovorjena vrednost |
Enosmerni električni motor se vrti. | 1
Enosmerni električni motor se ne vrti. | 0
Stikalo je sklenjeno. | 1
Stikalo ni sklenjeno. | 0

Za narisano shemo določi stanje stikal in motorja glede na dogovorjene vrednosti iz preglednice in izpolni preglednico spodaj.

Odgovor vpiši v preglednico.

S1 | S2 | M
JXUwMDY4 | JXUwMDY4 | JXUwMDY4

Kakšno vrednost zavzema v električnem krogu motor M, glede na vrednosti stikal S1 in S2, ki so zapisane v preglednici spodaj?

Odgovor vpiši v preglednico.

S1 | S2 | M
1 | 1 | JXUwMDY5
1 | 0 | JXUwMDY5
0 | 1 | JXUwMDY5

Dve stikali vežemo vzporedno

Motor se vrti, če je eno od obeh stikal ali sta obe stikali hkrati sklenjeni. Ta način vezave uporabimo takrat, ko želimo vklopiti ali izklopiti isti porabnik z dveh ali več mest.

Dopolnjevanje
8. naloga

Vstavi manjkajoče besede.

Naprave pripomočke in stroje, ki rabijo električno energijo imenujemo električni JXUwMDI4JXUwMDFmJXUwMDFkJXUwMDEzJXUwMDAzJXUwMDBjJXUwMDA3JXUwMDAyJXUwMDAy , naprave in stroje iz katerih dobivamo električno energijo imenujemo JXUwMDJlJXUwMDFmJXUwMDFiJXUwMDFi električne energije.

Nekateri materiali npr. kovine zelo dobro prevajajo električni tok. Takim materialom pravimo električni JXUwMDI4JXUwMDAyJXUwMDE3JXUwMDEzJXUwMDE5JXUwMDBiJXUwMDBhJXUwMDA3JXUwMDAyJXUw MDAy .

Nekateri materiali električnega toka ne prevajajo npr. umetne mase, guma, suh les, keramika. Takim materialom pravimo električni JXUwMDMxJXUwMDEzJXUwMDE1JXUwMDAzJXUwMDBkJXUwMDE1JXUwMDFiJXUwMDFkJXUwMDE4JXUw MDAz .

Izbirne naloge
9. naloga

Viri električne napetosti delujejo na različnih osnovah.

Na spodaj naštete vire prikjučimo žarnico majhne moči. V katerem primeru žarnica sveti le, če viru napetosti stalno dovajamo mehansko delo.

Označi pravilen odgovor.

Namig
Dinamo na kolesu je vir električne energije - kadar poganjamo pedala in se kolo vrti.

| Ploščata baterija z napetostjo 5 V.
| Avtomobilski akumulator.
| Sončna celica.
| Kolesarski dinamo.

Nepravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Nepravilen odgovor.
Pravilen odgovor.
Dopolnjevanje
10. naloga

Na sliki je prikazana shema električnega kroga z žarnico Ž, z virom napetosti in z dvema stikaloma S1 in S2.

Stikali sta navadni. Stanje stikal S označimo z 1 takrat, ko je sklenjeno in z 0, ko je razklenjeno.

V kateri kombinaciji stikal žarnica sveti.

V preglednici izpolni stolpec za stanje žarnice Ž. Ko žarnica sveti, označi, da je v stanju 1, ko pa ne sveti, označi, da je v stanju 0.

S1 | S2 | Ž
0 | 0 | JXUwMDY4
0 | 1 | JXUwMDY4
1 | 0 | JXUwMDY4
1 | 1 | JXUwMDY5

Dopolnjevanje
11. naloga

Stikali sta menjalni. Stanje stikal S je 1 takrat, ko je stalni prikjuček v stiku z zgornjim priključkom, stanje 0 pa, ko je v stiku s spodnjim priključkom, kakor je na sliki prikazano levo od električnega kroga.

V katerih kombinacijah stikal žarnica sveti?

V preglednici izpolni stolpec za stanje žarnice Ž. Ko žarnica sveti, označi, da je v stanju 1, ko pa ne sveti, označi, da je v stanju 0.

S1 | S2 | Ž
0 | 0 | JXUwMDY5
0 | 1 | JXUwMDY4
1 | 0 | JXUwMDY4
1 | 1 | JXUwMDY5

Dopolnjevanje
12. naloga

Pri vezavi enosmernega motorja z baterijo, kakor jo prikazuje shema z oznako A, se gred motorja vrti v smeri urnega kazalca.

Kako se vrti gred pri vezavah, ki jih prikazujejo sheme z oznakmi B, C, D in E.

V prazna polja vpiši ustrezno številko: 1 Smer urnega kazalca, 2 Nasprotna smer urnega kazalca, 3 Se ne vrti.

A | 1
B | JXUwMDZi
C | JXUwMDZh
D | JXUwMDZi
E | JXUwMDY5