Magnetni trak

Magnetni trak

Magnetni trak ne omogoča neposredni dostop do podatkov, zao so dostopni časi dolgi (nekaj s ali 10s). Magnetni trak omogoča zelo hiter sekvenčni dostop do podatkov. Hrani zelo velike količine podatkov (od nekaj GB do TB/trak). Hitrost prenosa podatkov (transfer rate) je velika (od 1 do nekaj deset MB/s). Magnetni trak je najceneši medij za hranjenje podatkov (vendar naprave so drage!!!). Magnetni trakovi se uporabljajo za hranjenje arhivskih kopij podatkov (backup) in redko uporabljanih podatkov. Včasih se trakovi uporabijo tudi kot off-line medij za prenos podatkov z enega sistema na drugi.
Delovanje tračne enote
StorageTek L5500 tabe library

- Število trakov 1500 – 5500 / library
- Kapaciteta 1680 TB – 26400TB
- Prepustnost (hroughput per hour): 5.5 TB/hr 103.7 TB/hr